{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Макрос A. Прогноз температуры ММГ по результатам начальных наблюдений в контрольной скважине."]
["Исходные данные"]
["a_th",2.137E-3,null,null,null,null,"                Условные обозначения"]
["a_f",3.6029999999999999E-3,null,null,null,null,"a_th","коэффициент температуропроводности талого грунта, м2/ч    ",null,null,null,null,null,"(lт/Ст)"]
["tau1",10,null,null,null,null,"a_f","коэффициент температуропроводности мерзлого грунта, м2/ч  (lм/См)"]
["tau2",11,null,null,null,null,"tau1","время предпоследнего замера температуры в скважине, считая от начала наблюдений, лет"]
["tau_f",12,null,null,null,null,"tau2","время последнего замера температуры в скважине, считая от начала наблюдений, лет"]
[null,null,null,null,null,null,"tau_f","прогнозное время, считая от начала наблюдений, лет"]
["n0",11,null,"Рузультаты расчета",null,null,"n0","количество датчиков температуры в скважине."]
["y_i","T1_i","T2_i",null,"Tf_i",null,"y_i","глубина расположения i - го датчика температуры, считая от поверхности грунта, м"]
[0.5,-8.84,-8.64,null,-8.46555256335796,null,"T1_i","показание i-го датчика температуры во время tau1, град."]
[1.5,-0.1,-0.1,null,-0.1,null,"T2_i","показание i-го датчика температуры во время tau2, град."]
[2.5,0.77,0.83,null,0.88233423099260477,null,"Tf_i","прогнозная температура на глубине y_i, град."]
[3.5,0.88,0.97,null,1.048501346488905]
[4.5,0.57999999999999996,0.67,null,0.74850134648890787,null,"Последовательность действий: Заполните своими исходными данными  желтое поле,"]
[5.5,-0.1,-0.1,null,-0.1,null,"затем сделайте один клик мышкой на кнопке \"Запуск\"."]
[6.5,-0.27,-0.1,null,4.8280321145711014E-2,null,"Ответ читайте на сером поле."]
[7.5,-0.47,-0.3,null,-0.15171967885428472]
[8.5,-0.64,-0.47,null,-0.32171967885428643]
[9.5,-0.79,-0.63,null,-0.49044205068638824]
[10.5,-0.92,-0.78,null,-0.65788679435059016]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}